# This file was generated using idf.py save-defconfig. It can be edited manually.
# Espressif IoT Development Framework (ESP-IDF) 5.5.2 Project Minimal Configuration
#
CONFIG_BOOTLOADER_APP_ROLLBACK_ENABLE=y
CONFIG_BOOTLOADER_LOG_LEVEL_ERROR=y
CONFIG_ESPTOOLPY_FLASHSIZE_8MB=y
CONFIG_PARTITION_TABLE_CUSTOM=y
CONFIG_COMPILER_OPTIMIZATION_SIZE=y
CONFIG_GPIO_CTRL_FUNC_IN_IRAM=y
CONFIG_GPTIMER_CTRL_FUNC_IN_IRAM=y
CONFIG_GPTIMER_ISR_CACHE_SAFE=y
CONFIG_I2C_ISR_IRAM_SAFE=y
CONFIG_LEDC_CTRL_FUNC_IN_IRAM=y
CONFIG_PCNT_CTRL_FUNC_IN_IRAM=y
CONFIG_PCNT_ISR_IRAM_SAFE=y
CONFIG_RMT_RECV_FUNC_IN_IRAM=y
CONFIG_RMT_TX_ISR_CACHE_SAFE=y
CONFIG_RMT_RX_ISR_CACHE_SAFE=y
CONFIG_SPI_MASTER_IN_IRAM=y
CONFIG_UART_ISR_IN_IRAM=y
CONFIG_HTTPD_WS_SUPPORT=y
CONFIG_ESP_DEFAULT_CPU_FREQ_MHZ_240=y
CONFIG_FREERTOS_HZ=1000
CONFIG_LOG_DEFAULT_LEVEL_ERROR=y
