<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.3.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="13" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="13" y1="0" x2="13" y2="21" width="0" layer="20"/>
<wire x1="13" y1="21" x2="0" y2="21" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="21" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>AF2019</text>
<text>mageru-wireless</text>
<text>ON</text>
</plain>
<libraries>
<library name="mylibrary">
<packages>
<package name="TAIYOYUDEN_BT_XXXXJN">
<description>&lt;b&gt;TAIYO YUDEN tiny BT module&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="CR1025">
</package>
<package name="1608-LED">
</package>
<package name="1005">
<description>Metric Code Size 1005</description>
</package>
<package name="1608">
<description>Metric Code Size 1608</description>
</package>
<package name="SMD_100*60">
</package>
<package name="SS12D01G4">
</package>
<package name="3216">
<description>Metric Code Size 3216</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$1" library="mylibrary" package="TAIYOYUDEN_BT_XXXXJN" value="EYSGJNZWY">
<attribute name="RAM" value="32KB"/>
<attribute name="SOFTDEVICE" value="S120"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="BAT1" library="mylibrary" package="CR1025" value="BATTERY"/>
<element name="LED1" library="mylibrary" package="1608-LED" value="OSHR1608C1A">
<attribute name="AKIZUKI" value="Yes"/>
<attribute name="COLOR" value="Red"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="VF" value="1.9"/>
</element>
<element name="LED2" library="mylibrary" package="1608-LED" value="OSYG1608C1A">
<attribute name="AKIZUKI" value="Yes"/>
<attribute name="COLOR" value="Yellow green"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="VF" value="1.9"/>
</element>
<element name="R1" library="mylibrary" package="1608" value="220ohm">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="mylibrary" package="1608" value="220ohm">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SWDIO" library="mylibrary" package="SMD_100*60" value="CHECK_PIN-SMD_100*60">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="SWDCLK" library="mylibrary" package="SMD_100*60" value="CHECK_PIN-SMD_100*60">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="SW1" library="mylibrary" package="SS12D01G4" value="SLIDESW_SS12D01G4">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="mylibrary" package="1608" value="10k">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TXD" library="mylibrary" package="SMD_100*60" value="CHECK_PIN-SMD_100*60">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="RXD" library="mylibrary" package="SMD_100*60" value="CHECK_PIN-SMD_100*60">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="BEND_ADC" library="mylibrary" package="SMD_100*60" value="CHECK_PIN-SMD_100*60"/>
<element name="C1" library="mylibrary" package="1005" value="10pF">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="mylibrary" package="1005" value="10uF">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="mylibrary" package="3216" value="100uF">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="BEND_GND" library="mylibrary" package="SMD_100*60" value="CHECK_PIN-SMD_100*60"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="LED1" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="LED2" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VBAT">
<contactref element="BAT1" pad="+_2"/>
<contactref element="SW1" pad="P$3"/>
<contactref element="BAT1" pad="+_1"/>
</signal>
<signal name="SWDCLK">
<contactref element="SWDCLK" pad="SIGNAL"/>
<contactref element="U$1" pad="17"/>
</signal>
<signal name="SWDIO">
<contactref element="U$1" pad="16"/>
<contactref element="SWDIO" pad="SIGNAL"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="U$1" pad="14"/>
<contactref element="U$1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="TXD">
<contactref element="U$1" pad="21"/>
<contactref element="TXD" pad="SIGNAL"/>
</signal>
<signal name="RXD">
<contactref element="U$1" pad="23"/>
<contactref element="RXD" pad="SIGNAL"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="BEND_ADC" pad="SIGNAL"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="22"/>
</signal>
<signal name="+3V3">
<contactref element="SW1" pad="P$2"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="5"/>
<contactref element="U$1" pad="6"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="U$1" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="9"/>
<contactref element="U$1" pad="12"/>
<contactref element="U$1" pad="15"/>
<contactref element="U$1" pad="20"/>
<contactref element="U$1" pad="28"/>
<contactref element="BAT1" pad="-"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="BEND_GND" pad="SIGNAL"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="LED1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="LED2" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$3">
</signal>
<signal name="N$7">
</signal>
<signal name="N$8">
</signal>
<signal name="N$9">
</signal>
<signal name="N$10">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
