<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="65" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="65" y1="0" x2="65" y2="30" width="0" layer="20"/>
<wire x1="65" y1="30" x2="0" y2="30" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="30" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>AF2018 project</text>
</plain>
<libraries>
<library name="mylibrary">
<packages>
<package name="FUSED-SJ">
</package>
<package name="1608-LED">
</package>
<package name="RN42">
</package>
<package name="SLC-22-G">
</package>
<package name="ML6">
</package>
<package name="2012-C">
</package>
<package name="1608">
<description>Metric Code Size 1608</description>
</package>
<package name="RPI-ZERO">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="RPI_TXD" library="mylibrary" package="FUSED-SJ" value="FUSED-SJ">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="RPI_RXD" library="mylibrary" package="FUSED-SJ" value="FUSED-SJ">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D1" library="mylibrary" package="1608-LED" value="OSBL1608C1A">
<attribute name="AKIZUKI" value="Yes"/>
<attribute name="COLOR" value="Blue"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="VF" value="2.9"/>
</element>
<element name="D2" library="mylibrary" package="1608-LED" value="OSHR1608C1A">
<attribute name="AKIZUKI" value="Yes"/>
<attribute name="COLOR" value="Red"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="VF" value="1.9"/>
</element>
<element name="U1" library="mylibrary" package="RN42" value="RN42">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D3" library="mylibrary" package="1608-LED" value="OSTG1608C1A">
<attribute name="AKIZUKI" value="Yes"/>
<attribute name="COLOR" value="True green"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="VF" value="2.9"/>
</element>
<element name="RESET_RN42" library="mylibrary" package="FUSED-SJ" value="FUSED-SJ">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="GND" library="mylibrary" package="SLC-22-G" value="CHECK_PIN">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="3V3" library="mylibrary" package="SLC-22-G" value="CHECK_PIN">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="5V" library="mylibrary" package="SLC-22-G" value="CHECK_PIN">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="SCL" library="mylibrary" package="SLC-22-G" value="CHECK_PIN">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="SDA" library="mylibrary" package="SLC-22-G" value="CHECK_PIN">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="CON1" library="mylibrary" package="ML6" value="SPI">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="mylibrary" package="2012-C" value="0.1u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="mylibrary" package="1608" value="330ohm">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="mylibrary" package="1608" value="1.5k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="mylibrary" package="1608" value="1.5k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="mylibrary" package="1608" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="mylibrary" package="RPI-ZERO" value="RPI-ZERO"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="U$1" pad="39"/>
<contactref element="GND" pad="SIGNAL"/>
<contactref element="CON1" pad="6"/>
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="12"/>
<contactref element="U1" pad="29"/>
<contactref element="U1" pad="28"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="RPI_TXD" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="RPI_RXD" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="RPI_TXD" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="RPI_RXD" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="D1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="38"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="D2" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="40"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="U1" pad="5"/>
<contactref element="RESET_RN42" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RESET_RN42">
<contactref element="RESET_RN42" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="D3" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="21"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="CON1" pad="4"/>
<contactref element="U$1" pad="19"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="CON1" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="21"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="CON1" pad="3"/>
<contactref element="U$1" pad="23"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="CON1" pad="5"/>
<contactref element="U$1" pad="29"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="SDA" pad="SIGNAL"/>
<contactref element="U$1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="SCL" pad="SIGNAL"/>
<contactref element="U$1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$18">
</signal>
<signal name="N$19">
</signal>
<signal name="N$20">
</signal>
<signal name="N$21">
</signal>
<signal name="N$22">
</signal>
<signal name="N$23">
</signal>
<signal name="N$24">
</signal>
<signal name="N$25">
</signal>
<signal name="N$26">
</signal>
<signal name="N$27">
</signal>
<signal name="N$28">
</signal>
<signal name="N$29">
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="D1" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="D2" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="D3" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="5V" pad="SIGNAL"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="+3V3">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="11"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
<contactref element="3V3" pad="SIGNAL"/>
<contactref element="CON1" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
