РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ATE0005
[bookmark: _Hlk221524176]Universal Optical 2-Channel Angle Gauge / Tachometer

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с принципом работы, основными правилами эксплуатации и обслуживания ATE0005 (далее по тексту - оборудование). Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с данным руководством. Эксплуатация в соответствии с инструкциями, содержащимися в данном руководстве, обеспечит надежную и безопасную работу с оборудованием.

КОМПЛЕКТНОСТЬ
1. Angle Gauge / Tachometer.
2. Энкодер (1 шт).

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
Оборудование представляет собой электронное устройство для измерения угла поворота оси и/или ее скорости вращения (2 независимых канала А и В).
Панель управления состоит из поворотного энкодера и LCD экрана:
LCD экран:
· 1 строка - текущий выбранный режим работы.
· 2 строка - текущее значение измеряемой величины по каждому каналу.
Поворотный энкодер:
· MODE - выбор режима работы (кратковременное нажатие энкодера переводит прибор в режим выбора. Выбор осуществляется поворотом энкодера. Повторное кратковременное нажатие подтверждает выбор режима):
· ANGLE/ANGLE - оба канала используются как угломеры (обнуление значений обоих каналов осуществляется длительным (более 2х секунд) нажатием энкодера). 
· TACHO/TACHO - оба канала используются как тахометры.
· ANGLE/TACHO - канал А используется как угломер, канал В используется как тахометр (обнуление значения канала А осуществляется длительным (более 2х секунд) нажатием энкодера).
· REMOTE - беспроводное подключение устройства к другому (пример - к ATE0007). В этом случае устройство управляется с подключенного устройства.

ОБСЛУЖИВАНИЕ
Перед каждым использованием проверьте оборудование на наличие повреждений и/или неисправностей.

УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ
· ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: при эксплуатации данного оборудования убедитесь в соблюдении местных нормативов техники безопасности и охраны окружающей среды, а также общих правил работы в мастерских.
· Оборудование не должно использоваться с любой целью, кроме той, для которого оно было разработано.
· Категорически запрещается использовать оборудование при наличии повреждений или неисправности.
